**Bemaling af halvspisevognen:**  
I tabel 3 angives udelukkende farver, der højst sandsynligt også blev anvendt på vognen efter 1966. VEV e.Vs.'s vogn beholdt lige til sin udrangering fra DB sin oprindelige blå farve.

Yderligere afvigelser fra farverne angivet i tabel 3 kan ikke udelukkes. Oplysningerne fra forskellige (net-)kilder er til dels modstridende.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anvendelse** | **RAL**\*)**-** **Farve-** **kode** | 2) | **Farvebetegnelse** | **Periode** | **Kilde** |
| Tag | 7022 |  | Umbragrå | fra 1964 | *[2]* |
| Vognkasse, ydre bemaling ved fornyelse af bemalingen |  |  |  |  |  |
| ... på restaurantdelen | **3004** |  | **Purpurrød** | **fra 1967** | *[7]* |
| ... på kupédelen | **5013** |  | **Koboltblå** | **fra 1967** | *[7]* |
| Markering af 1. klasse, |  |  |  |  |  |
| **70 mm bånd** | **1004** |  | **Guldgul** | **fra 03/1966** | *[7]* |
| ... specielle påskrifter: RESTAURANT ;  "DSG"-Emblem |  |  |  | fra 1967 |  |
| Bogier og rammer | 9005 |  | Dybsort | til 1975 | 1) |
| Bogier og rammer | 8019 |  | Gråbrun | fra 1974 til 1996 | 1) |
| Påskrifter | 1014 |  | Elfenben | 1958 til 1968 respektive | 1) |
|  |  |  |  | 1974 til 1986 |  |
| Tabel 3 |  |  |  |  |  |

Fra 1958 skulle 1. klasse på alle personvogne markeres med et 100 mm bredt bånd   
på vognkassens øverste kant. En gennemgående bredde von 100 mm var dog ikke i alle tilfælde til rådighed  
over vinduerne. I oktober 1959 blev bredden af båndet bl.a. på 4yg vogne[[1]](#footnote-1) reduceret til 70 mm. *[7]*

[til toppen](http://www.eisenbahn-harzvorland.de/htm/arm_216_1.htm" \l "top)  
**Indvendig bemaling af personvognen (ümg-Wagen) i 1955:**  fra *[11]*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anvendelse** | **RAL**\*)**-** **Farve-** **kode** | 2) | **Farvebetegnelse** |  |  |
| Kupéer: |  |  |  |  |  |
| 2. kl. - ydre finerlag |  | afrikanisch Birnbaum | poleret afrikansk pæretræ |  |  |
| 3. Kl. - Novopan-plader 3) |  |  |  |  |  |
| Afdækning af varmeapparater | 7023 |  | Betongrå |  |  |
| 2. kl. - Kupélofter |  |  |  |  |  |
| med lyddæmpning, hård masonitplade med huller | 1013 |  | Perlehvid |  |  |
| uden lyddæmpning |  | Ahorn poliert | Poleret ahorn |  |  |
| 3. Kl. Novopan-beklædning 3) |  |  |  |  |  |
| Polerede lister i elmetræ eller limbatræ,         i farvetoner, der passer til Novopan 3) |  | Limba Rüster (Ulme) | Limbatræ Elmetræ |  |  |
| Loftmaling | 1013 |  | Perlehvid |  |  |
| Sidegang: |  |  |  |  |  |
| 2. Kl. - fineret krydsfinerfyldning |  | afrikanisch Birnbaum | poleret afrikansk pæretræ |  |  |
| 3. Kl. - Novopan-plader 3) |  |  |  |  |  |
| Loftmaling på alle ümg-vogne | 1013 |  | Perlehvid |  |  |
| Svingdøre krydsfinerfyldning |  |  | Farvetone afstemt til vognklasse |  |  |
| Toiletdøre |  |  |  |  |  |
| 2. kl. - yderside fineret |  | afrikanisch Birnbaum | afrikansk pæretræ |  |  |
| 2. kl. - toiletside |  |  | Spoknol 4) grå |  |  |
| 3. kl. - yderside |  | Rüster (Ulme) | Elmetræ |  |  |
| 3. kl. - toiletside |  |  | Spoknol 4) grå |  |  |
| Toliet og vaskerum |  |  |  |  |  |
| Gulv | 7030 |  | Spoknol-belægning 4) Stengrå 3-4 mm |  |  |
| Vægge | 7030 |  | Spoknol-belægning 4) Stengrå ca. 1,5 mm |  |  |
| Lofter, badmøbler, vaskerumsdør indvendigt | 7030 |  | Stengrå |  |  |
| Skabe indvendigt |  |  |  |  |  |
| Skab for el-tavle, reservedelsskab, badmøbel osv.. | 7030 |  | Stengrå |  |  |
| Forrum |  |  |  |  |  |
| Slutplade på siden af foldedørene | 7023 |  | Betongrå |  |  |
| Paneler |  |  | bejdset |  |  |
| Loftmaling på alle ümg-vogne | 1013 |  | Perlehvid |  |  |
| 3. kl. |  |  |  |  |  |
| Beklædning af limba- eller elmetræ |  | Limba Rüster (Ulme) | Limbatræ Elmetræ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Tabel 4 |  |  |  |  |  |

ad 1) Farveangivelser fra et skema på Erich Peters' hjemmeside, se [Linkliste](http://www.eisenbahn-harzvorland.de/htm/links.htm#ral2)  
ad 2) Die viste farveeksempler og træprøver tjener kun som eksempler. Die originale farvetoner skal og kan alligevel ikke gengives eksakt her.  
ad 3) Novopan: På nettet beskrives "Novopan" som folierede spånplader f.eks. med imiteret træ.  
ad 4) Gulvbelægning med betegnelsen "Spoknol" (varebetegnelse fra firmaet Spohn & Knoell KG. og den kemiske fabrik Knoell.)

1. ”4yg Wagen”. Det er ikke til på tysk at se, om Wagen er ental eller flertal og ”4yg” siger mig ikke rigtig noget. [↑](#footnote-ref-1)